附件2

山东大学齐鲁医院(青岛）医务员工标准化休息区建设装饰改造工程量清单

|  |
| --- |
| 15层AB区装饰改造 |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 参数要求 | 税前单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
| **1** | 电点位改造 | 1项 | 1.新增点位位置：电动沙发、水吧柜、投影仪、电动幕布2.含电线、明装线槽、电线盒、面板、高清线安装等费用3.含人工、材料、安装等费用 |   |  |   |   |  |
| **2** | 定制水吧柜 | 6.44㎡ | 1.国产双饰面18厚E0级环保板材2.国产优质五金3.石英含量≥90%石英石台面4.钢化磨砂玻璃柜门等5.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |   | 宽2800\*高2300\*深600mm石英石台面：长1550\*600mm |
| **3** | 定制留言墙 | 2.08㎡ | 1.国产双饰面18厚E0级环保板材2.白色磁吸板3.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 宽800\*高2610mm |
| **4** | 定制卡座 | 3.7m | 1.国产双饰面18厚E0级环保多层板材2.高级进口纳帕皮座面3.高弹海绵座面填充4.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 长1230\*高1150座面450mm |
| **5** | 木质格栅 | 2.4㎡ | 1.实木复合格栅，与柜体同色2.榫卯结构、进口环保漆面工艺3.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 宽1500\*高1600mm |
| **6** | 定制隔断柜 | 1.575㎡ | 1.国产双饰面18厚E0级环保板材2.国产优质五金3.含滑轨门板及安装配件等4.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 宽1500\*高1050\*深300mm |
| **7** | 定制矮书柜 | 3.85㎡ | 1.国产双饰面18厚E0级环保板材2.国产优质五金3.含滑轨门板及安装配件等4.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 宽3580\*高975\*深300mm |
| **8** | 定制更衣柜 | 42.84㎡ | 1.加厚冷轧钢碳素钢板按现场尺寸定制2.环保无磷粉末喷涂3.木纹热转印工艺4.防撞胶垫+防潮透气口5.含人工、材料、运输、安装等费用 |  |  |  |  | 宽300\*高2800\*500mm\*51组 |
| 合计 |   |  |