山东大学齐鲁医院(青岛）医务员工标准化休息区建设装饰改造工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5层手术区装饰改造 | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 参数要求 | 税前单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
| **1** | 电点位改造 | 1项 | 1.新增点位位置：电动沙发、按摩沙发、电动躺卧沙发、自助售卖机 2.含电线、明装线槽、电线盒、面板安装等费用 3.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  |  |
| **2** | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1项 | 1.建墙位置加固原有顶面 2.墙体测量定位+轻钢龙骨安装至吊顶 3.双面单层9.5mm纸面石膏板罩面 4.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 高度3000宽度5400 |
| **3** | 腻子乳胶漆 | 1项 | 1.墙面批刮腻子三边+砂纸打磨 2.乳胶漆底漆一遍+乳胶漆面漆两遍 3.含新增铝合金踢脚线 4.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 高度3000宽度5400 双面 |
| **4** | 拆改门洞+门套 | 1项 | 1.原墙体拆除门洞 2.门洞顶面增加金属过梁 3.墙面腻子乳胶漆修补 4.双边白色木质门套 5.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 宽2000\*高2200 |
| **5** | 门洞过门石 | 1项 | 1.原地面下挖找平 2.过门石安装，与原地面衔接收口 3.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  |  |
| **6** | 木纹铝合金隔断 | 11.76㎡ | 1.40\*80转印木纹铝格栅 2.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 宽1400\*高2800\*2组 宽700\*高2800\*2组 |
| **7** | 玻璃隔断+双开门 | 7.98㎡ | 1.白色铝合金边框 2.8mm钢化磨砂玻璃 3.含双开玻璃门门及五金锁具 4.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 宽2800\*高2850 |
| **8** | 定制水杯柜 | 7.92㎡ | 1.国产双饰面18厚E0级环保板材 2.国产优质五金 3.石英含量≥90%石英石台面 4.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 宽3300\*高2400\*深600 |
| **9** | 水槽龙头 | 1套 | 1.冷热不锈钢龙头+不锈钢水槽+下水器 2.龙头水盆安装及开孔打胶， 3.净水机+水盆下水管道连接 4.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 如图 |
| **10** | 定制高书柜 | 5.4㎡ | 1.国产双饰面18厚E0级环保板材 2.国产优质五金 3.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 宽1800\*高3000\*深485 |
| **11** | 定制直角玻璃隔断 | 6个 | 1.古铜不锈钢边框 2.厚度8mm长虹钢化玻璃 3.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 2300+1000 高1200 |
| **12** | 定制直角玻璃隔断 | 10个 | 1.古铜不锈钢边框 2.厚度8mm长虹钢化玻璃 3.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 1600+1600 高1200 |
| **13** | 定制玻璃隔断 | 3个 | 1.古铜不锈钢边框 2.厚度8mm长虹钢化玻璃 3.含人工、材料、安装等费用 |  |  |  |  | 1600\*高1200 |
| 合计 | | | | | | |  |  |