# **山东大学齐鲁医院（青岛）博施楼负压设备周期性保养采购公告**

一、项目情况

1、项目编号：HQBZB2025001

2、项目预算:4.1万

3、服务内容：为博施楼负压机房3台里其乐旋片式真空泵，半年周期性保养，包含耗材购买及耗材安装调试。（具体要求详见附件1：采购需求）

4、本项目不接受联合体投标。

二、供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2..供应商不得存在下列情形之一：

（1）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不得同时对本项目提出报价申请；

（2）被责令停业的；

（3）被本项目所在地行政主管部门通报暂停或取消投标/报价资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、报名提交资料要求（见附件2，复印件须加盖公司公章，原件备查）

四、报名方式：

邮箱报名，请发送“报名登记表”及有关资质原件扫描件至 houqinbaozhangbu@qd.shandong.cn 。

五、公示时间：2025年7 月29日至8月4日。

六、报名期限：2025年8月4日上午8:30-11：00，下午14：00-16:00。

七、谈判时间：2025年8月5日上午09:00，提交投标文件详见附件4。

八、谈判地点：青岛市市北区合肥路758号，博施楼北立体停车库2楼，后勤保障部。

九、对本次竞价提出询问，联系方式如下：

联系人：孙老师、曲老师；

联系电话：0532-66852875;

如有询问，请通过公务邮箱在线提交，询问及答复的内容将通过邮件回复。

十、公告媒介及其他说明

本次谈判采购公告及后续信息请关注山东大学齐鲁医院（青岛）官网（https://www.qlyyqd.com）发布；请报名企业谈判代表保持手机畅通，因联系不畅等原因，未如期参加竞价的，责任自负。

**附件1：采购需求**

**附件2：报名登记表**

**附件3：法人委托书**

**附件4：响应文件所需资料及排放顺序**

:

**附件1：采购需求**

**一、采购标的汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **预算金额**  **（万元）** | **最高限价金额**  **（万元）** |
| 1 | **博施楼负压设备周期性保养** | 4.10 | 4.10 |

**二、项目要求**

**（一）服务范围**

博施楼负压机房3台里其乐旋片式真空泵，半年周期性保养，包含耗材购买及耗材安装调试。

**（二）服务要求**

1、 基本要求

1.1 人员要求：中标单位应为本项目投入一支专业服务团队，配备相应专业技术人员，持证上岗。

1.2 资源配备要求

1.2.1 服务过程中所需的相关工器具、防护用具、劳保用品及办公用品等均由中标单位自行配备，费用由中标单位自行承担，符合国家有关规定及行业标准，并得到采购人的认可。

1.2.2所更换的配件、耗材是制造厂商原厂生产的，全新、未使用过的，符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；上述标准为已发布的且在交付时有效的最新版标准。承诺中标后提供原厂配件授权书或采购渠道证明，需由原厂或正规渠道出具，明确配件型号、数量及授权范围，确保与投标内容一致。

1.2.3更换的配件、耗材需提前准备齐全，质保期不低于6个月；数量、类别、品质由双方共同认定，并接受采购人要求和监管。

1.3 服务管理要求

1.3.1中标单位负责按要求约定的内容维保养服务工作，保养服务采购人指定的设备，保证所有设备保养服务后，工作完好达标，不影响医院正常运行。

1.3.2由于医院区域的特殊性，中标单位服务人员对设备作业须提前和采购人沟通，并确认维护保养时间，经过确认后，根据采购人要求对机组进行保养服务工作，以保证不会影响临床一线正常工作。中标人在项目服务过程中影响科室或附近相关科室的正常医疗工作的，处罚中标人1000元/次；若手术室、ICU、介入室等关键区域，设备故障可能导致手术延误、医疗事故等严重后果的，中标人须支付5000元违约金，以及造成的全部经济损失和责任。

1.3.3 中标单位要列出详细维护保养项目表，经采购人批准后，进行保养服务工作。协助运维单位填写设备维护保养记录本，并接受监督、检查等工作。

1.3.4 为保障突发情况的应急处理，中标单位应提前做好突发事件应急预案，方案内容包括但不限于应急预案、突发事件的处理措施、资源调配能力。交到采购人负责科室存档备检。

1.3.5 中标单位应认真学习安全生产管理条例，对安全生产负有全责。因中标单位施工造成施工场地内及毗邻地带造成采购人、中标单位以及第三方人员伤亡和财产损失等一切事故均由中标单位承担包括且不限于经济赔偿和法律责任。中标单位应执行事故上报程序：施工时若发生安全事故，中标单位应按照重大事故申报程序逐级上报，并积极采取措施，同时要将事故情况第一时间向采购人报告。

1.3.6针对安全生产问题中标单位负责及时（按照采购人要求时间）、有效的进行现场整改，未及时、有效整改的，首次未整改处罚5000元/次，累计两次未整改处罚10000元/次，累计三天未整改采购人有权无偿解除合同，并要求中标人按合同总额 10%支付违约金。

1.3.7 中标人服务期间，若采购人或采购人上级主管部门接收到有关项目投诉或举报或行政调查的，中标人负责24小时内处理，中标人除应当承担经济赔偿责任外，每次事件按照2000元标准向采购人支付违约金。

1.3.8 不得以任何形式分包或者转包。一经发现，采购人将无条件解除或终止合同，并由中标单位承担全部后果和损失。

2. 项目内容

2.1 服务内容主要包含：

2.1.1 博施楼负压机房里其乐旋片式真空泵3台的周期性保养工作，过程中严格安装设备要求进行耗材更换（耗材由中标单位提供），各项工作须遵循医用气体相关最新规范标准要求。

2.1.2. 项目内容所涉的设备，保养服务时，免收人工费、维修费（工时费）和差旅费（交通费、住宿费）。

2.1.3 保养服务的设备耗材明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 润滑油 | VC-700 | 75L/15桶 |
| 2 | 油分离器 | VC-700/5L | 42个 |
| 3 | 空气滤芯 | VC-700 | 18个 |

2.1.4 因中标单位维护保养不到位造成的后果和损失，全部由中标单位承担。

2.2 服从医院管理，建立、建全各种规章制度，严格落实安全生产责任制。

2.3 谈判时须提交内容完整的保养方案（包括但不限于维修范围、技术措施、工期安排、人员配置、质量保障等要素），且中标后需经采购人审核确认方案符合要求后方可实施保养。

**三、其他投标要求及说明**

**（一）报价说明**

1、本项目投标总报价为博施楼负压机房里其乐旋片式真空泵3台，半年周期性保养、耗材及耗材安装调试，包括了服务价格及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，采购人不再支付其他任何费用。

2、投标人报价不得超过项目总预算限价，否则投标将被认定为无效投标。

3、对于明显低于成本的报价，采购人可以要求投标人提供合理性，避免恶意低价中标后偷工减料。

**（二）勘察现场说明**

**不组织勘察现场。**投标人踏勘现场，除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

**（三）付款方式**

保养服务由采购人经过验收合格，采购人根据合同约定扣除相应款项后，采购人通知中标人开具对应金额的全额发票，采购人于收到发票后15个工作日内一次性支付发票金额100%。

**附件2：**

**报名登记表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称\* | 博施楼负压设备周期性保养 |
| 项目编号\* | HQBZB2025001 |
| 报名单位\* |  |
| 联系人\* |  |
| 联系电话\* |  |
| 单位电话\* |  |
| 邮箱\* |  |
| 备注 |  |

**报名所需资料：**

1. **营业执照副本、对应资质证书、法人授权委托书（附件3）与被授权人身份证原件扫描件；**
2. **“信用中国” 和 “中国政府采购网” 的查询截图（加盖公章）扫描件。**

**备注：所有资料要真实有效、信息一致，符合时效要求，否则可能影响报名。**

附件3：

**法人委托书**

兹委托我公司 （身份证号码： ） 负责我公司 博施楼负压设备周期性保养 采购项目在仅限山东大学齐鲁医院（青岛）的报名、招标、合同签订、结算、售后服务等相关事宜，敬请接洽。

委托期限：自 年 月 日至 年 月 日止。

委托单位（公章）： 法人章（或签字）：

日期： 年 月 日

被委托人身份证复印件粘贴处：（公章）

身份证正面

身份证反面

附件4：

**响应文件所需资料及排放顺序**

**（一）响应文件**

1.法定代表人证书或法人授权委托书（复印件）（详见附件3）。

2.供应商《营业执照》、相关工作人员资质证书等相关资质。

3.首轮报价一览表（详见附件4-1）

4.服务方案、售后服务、同类项目采购合同复印件等认为需要提交的其他文件。

5.供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件4-2）。

**备注：**

**1.以上材料按顺序成册（每页盖公章鲜章及骑缝章），一式三份，正本一份，副本两份，放入文件袋密封并加盖公章，否则视为无效。谈判现场采购人、供应商共同在场时当面开启。**

**（二）首轮报价一览表（详见附件1）再单独密封一份，加盖公章，唱标使用。**

附件4-1：

**首轮报价一览表**

项目名称**：**博施楼负压设备周期性保养

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包号及名称 | 首次报价 | |
| 博施楼负压设备周期性保养 | 首次 总报价 | 小写： （元）  大写： （元） |
| 质保期 | | 自验收合格之日起 个月。 |
| 响应声明或其他说明  （对采购文件是否完全响应） | |  |

**注：**

1、本表除需在响应文件中装订外，还需另外一式壹份单独密封，以便于唱价。

2、包括了服务价格及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，采购人不再支付其他任何费用。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

**分项报价明细表**

项目名称：博施楼负压设备周期性保养

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价  （含税：元） | 数量 | 总价  （含税：元） |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  | ... | ... | ... |
|  | 合计  （含税：元） |  |  |  |  |  |

备注：分项报价明细表中各个分项报价金额之和，为首轮总报价。

附件4-2：

**响应人信用承诺函**

山东大学齐鲁医院（青岛）：

我单位参与（项目名称）博施楼负压设备周期性保养 的采购活动，在此郑重承诺如下：

1.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.我单位具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：在经营活动中行贿犯罪等重大违法记录、因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

**我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

**注：供应商未按上述规定内容提供承诺函，也未提供相应证明材料的，将作无效投标处理。**